|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия платы** | **Ревизия платы** | **Найденный недостаток, каким образом устранить.** | **Примечание** |
| Ver\_1.0/Rev\_1.0 | Rev\_1.0 | На Э3 клемник X2 исправить ответную часть на «грибок» Авария |  |
| Назначение портов PB6 и PB7 обменять местами |  |
| На драйверах STLED316S, контакт DIN/DOUT оставить только один подтягивающий резистор 10 кОм |  |
| Разнести цепи +5В и +12В под клемником X1 |  |
| Увеличить шрифт шелкографии |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Ver\_1.2/Rev\_1.2 | Rev\_1.2 | ~~На Э3 клемник X2 исправить ответную часть на «грибок» Авария~~ |  |
|  |  | ~~Назначение портов PB6 и PB7 обменять местами~~ |  |
|  |  | ~~На драйверах STLED316S, контакт DIN/DOUT оставить только один подтягивающий резистор 10 кОм~~ |  |
|  |  | Разнести цепи +5В и +12В под клемником X1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |